|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小型头一体机 | 1. ★额定电压：220V；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。
2. 具备微电脑控制系统，可实时显示工作状态；
3. 具备滤芯寿命提示功能；
4. ★采用反渗透过滤技术；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。
5. 具备杀菌系统；
6. 具备常温水及热水两种出水温度选择，龙头2个；
7. 可实现远程开关机；
8. ▲水质TDS实时显示；
9. 热罐保温材质需采用防火材质；
10. 接水盘具备自动排水功能；
11. 水嘴至接水盘高度不低于290mm；
12. 饮水机支脚高度可调；
13. 加热功率不低于1600W；
14. ★热水罐≥10L；产水量≥ 100 G/天；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。
15. 具备童锁功能；
16. ▲产水率≥65%（一级水效），以中国水效标识网查询结果为准，网址：[http://www.waterlabel.org.cn/sxbs/cpbaxx/display.htm，提供相应截图（必须含有网址）](http://www.waterlabel.org.cn/sxbs/cpbaxx/display.htm%EF%BC%8C%E6%8F%90%E4%BE%9B%E7%9B%B8%E5%BA%94%E6%88%AA%E5%9B%BE%EF%BC%88%E5%BF%85%E9%A1%BB%E5%90%AB%E6%9C%89%E7%BD%91%E5%9D%80%EF%BC%89%EF%BC%89)；
17. ★投标人所投产品须有与投标型号相同的整机市级（含市级）以上卫生部门颁发的卫生批件。

18、★投标人所投产品具有CCC认证，且提供的CCC认证与所投产品铭牌型号一致。 | 台 | 4 |