|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小型头一体机 | 1. ★额定电压：220V；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。 2. 具备微电脑控制系统，可实时显示工作状态； 3. 具备滤芯寿命提示功能； 4. ★采用反渗透过滤技术；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。 5. 具备杀菌系统； 6. 具备常温水及热水两种出水温度选择，龙头2个； 7. 可实现远程开关机； 8. ▲水质TDS实时显示； 9. 热罐保温材质需采用防火材质； 10. 接水盘具备自动排水功能； 11. 水嘴至接水盘高度不低于290mm； 12. 饮水机支脚高度可调； 13. 加热功率不低于1600W； 14. ★热水罐≥10L；产水量≥ 100 G/天；提供产品技术支持资料[如白皮书、彩页、手册、 权威检测机构出具的检测报告等]。 15. 具备童锁功能； 16. ▲产水率≥65%（一级水效），以中国水效标识网查询结果为准，网址：[http://www.waterlabel.org.cn/sxbs/cpbaxx/display.htm，提供相应截图（必须含有网址）](http://www.waterlabel.org.cn/sxbs/cpbaxx/display.htm，提供相应截图（必须含有网址））)； 17. ★投标人所投产品须有与投标型号相同的整机市级（含市级）以上卫生部门颁发的卫生批件。   18、★投标人所投产品具有CCC认证，且提供的CCC认证与所投产品铭牌型号一致。 | 台 | 4 |